**ZAŁĄCZNIK PRODUKTOWY DOSTĘP DO KANALIZACJI KABLOWEJ**

**§1.Przedmiot Załącznika produktowego**

1. Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usługi dostępu do Kanalizacji Kablowej w Sieci FS i stanowi uzupełnienie Umowy ramowej w zakresie dostępu do Sieci FS, udzielanego przez: Kamil Turoń, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KAMNET TUROŃ KAMIL.
2. Terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Umowie ramowej, chyba że niniejszy dokument definiuje je odmiennie.

**§2. Zasady świadczenia dostępu do Kanalizacji Kablowej**

1. Usługa Kanalizacji kablowej obejmuje dzierżawę miejsca na ułożenie kabli telekomunikacyjnych, Mikrokanalizacji i Kanalizacji wtórnej w rurze Kanalizacji kablowej. Usługa ta umożliwia OK ułożenie własnych kabli telekomunikacyjnych, rur Kanalizacji wtórnej lub rur Mikrokanalizacyjnych umożliwiających ułożenie wielu kabli telekomunikacyjnych, oraz korzystanie z przełącznic optycznych, studni i zasobników do układania zapasów kabla telekomunikacyjnego oraz realizacji liniowych punktów styku z siecią własną lub sieciami innych operatorów, w Kolokacji, bezpośrednio w studniach kablowych OSD lub mufach kablowych.
2. Wszelkie prace, jakie będą wykonywane przez OK lub podmioty działające w jego imieniu, na Kanalizacji kablowej, w częściowo zajętych otworach, będą zgodne z zaakceptowanym projektem technicznym. OK nie może bez uprzedniej zgody OSD, samowolnie wykonywać przeróbek lub zmian w udostępnionej Kanalizacji Kablowej. Wszelkie prace OK na Kanalizacji Kablowej są wykonywane pod nadzorem OSD.
3. Cały otwór Kanalizacji kablowej może być udostępniony OK w przypadku, gdy wynika to z sumy średnic kabli lub rur Kanalizacji wtórnej.
4. OSD dopuszcza możliwość umieszczania takich elementów jak: zapasy kabli telekomunikacyjnych, stelaży, złączy/muf OK w studni kablowej OSD. Informacja o zamiarze umieszczania dodatkowych, wymienionych w zdaniu poprzednim elementów sieci powinna być zawarta w składanym do OSD Zamówieniu na Usługę. Umieszczenie dodatkowych elementów nastąpi po sprawdzeniu przez OSD:
   1. dostępności miejsca w studni kablowej OSD,
   2. możliwości technicznych,
   3. planów rozwojowych OSD.
5. Informacja o zamiarze umieszczenia dodatkowych elementów powinna zostać wyraźnie zaznaczona w Zamówieniu. W przypadku odmowy umieszczenia dodatkowych elementów w danej studni OSD wskaże najbliższą studnię, w której takie umieszczenie jest możliwe.
6. OSD, na prośbę OK, przekazuje dodatkowe materiały, w tym mapy i szkic przebiegu Kanalizacji Kablowej, niezbędne do wykonania projektu technicznego, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 (siedmiu) DR od dnia zgłoszenia takiej prośby.
7. OK zobowiązany jest do:
   1. utrzymywania porządku, w tym uprzątnięcia miejsca niezwłocznie po wykonaniu prac związanych z realizacją Zamówień;
   2. korzystania z Kanalizacji Kablowej w sposób zgodny z postanowieniami umowy, Wymagań, wykonanego projektu oraz przepisów prawa, w tym do powstrzymania się od wykonywania samowolnych przeróbek lub poddzierżawiania Kanalizacji Kablowej osobom trzecim;
   3. oznaczania linii kablowych OK umieszczanych w Kanalizacji Kablowej OSD, w sposób widoczny, trwały i umożliwiający identyfikację OK będącego ich właścicielem oraz identyfikacji umowy, na podstawie której OSD udostępnia OK Kanalizację Kablową. OK zobowiązuje się do zapewnienia aktualności oznaczenia;
   4. uzyskiwania na własny koszt wszelkich wymaganych prawem zgód lub pozwoleń na prowadzenie prac i umieszczenie kabli w Kanalizacji Kablowej.
8. W celu stwierdzenia, czy OK nie narusza postanowień Umowy, OSD może przeprowadzić w każdym czasie kontrolę wykorzystania Kanalizacji kablowej, w uzgodnionym przez Strony terminie i w obecności przedstawiciela OK. Kontrola nie powinna naruszać ciągłości i jakości świadczonych usług. W przypadku niestawienia się przedstawiciela OK w umówionym terminie, OSD dokona kontroli jednostronnie.

**§3. Zamówienia**

1. OK w Zamówieniu na Usługę dotyczącym dzierżawy Kanalizacji kablowej wskazuje konkretny odcinek Kanalizacji kablowej, jego zakończenia, preferowany przebieg, długość oraz inne istotne parametry techniczne, w tym:
   1. typ i średnicę kabla oraz pojemność kabla,
   2. typ i średnicę rur Kanalizacji wtórnej lub Mikrokanalizacji,
   3. informację o zamiarze umieszczenia w Kanalizacji Kablowej dodatkowych elementów, zgodnie z §2 ust. 4 i 5.
2. Jedno Zamówienie może dotyczyć tylko jednej relacji Kanalizacji Kablowej.
3. OSD może odmówić wykonania całości lub części Zamówienia w sytuacjach opisanych w umowie ramowej, a ponadto jeżeli:
   1. OSD nie ma możliwości technicznych świadczenia Usługi, w szczególności z uwagi na rezerwę technologiczną OSD, niedrożność, zajętość lub rezerwację Kanalizacji Kablowej, w stopniu uniemożliwiającym jej udostępnienie OK;
   2. brak jest wolnych zasobów w Kanalizacji Kablowej;
   3. nie jest możliwe wykorzystanie Kanalizacji Kablowej ze względu na bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, integralność i bezpieczeństwo Sieci, w szczególności stanowiącej infrastrukturę krytyczną;
   4. planowane w Zamówieniu usługi telekomunikacyjne mogą powodować poważne zakłócenia w świadczeniu innych usług za pośrednictwem Kanalizacji Kablowej objętej Zamówieniem;
   5. OK zamierza umieścić w Kanalizacji Kablowej urządzenia czynne, jak zasilacze, wzmacniacze itp. (względy bezpieczeństwa), a zaproponowana forma zabezpieczeń antyprzepięciowych i antyporażeniowych jest niewystarczająca.
4. W przypadku przekazania przez OSD odpowiedzi, o której mowa w ust. 3, przy powołaniu się na brak możliwości technicznych, OK może wystąpić do OSD z wnioskiem o przeprowadzenie Inspekcji, złożonym do OSD w terminie do 14 (czternastu) DR od dnia przekazania przez OSD odpowiedzi negatywnej. Strony wspólnie przeprowadzą Inspekcję w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym niż 7 (siedem) DR od otrzymania przez OSD wniosku o Inspekcję. Po przeprowadzonej Inspekcji Strony niezwłocznie sporządzą protokół.
5. W przypadku, gdy Inspekcja nie potwierdzi braku możliwości technicznych, protokół z Inspekcji będzie zawierał również warunki techniczne właściwe dla realizacji Zamówienia. W przypadku, gdy OK bierze udział w Inspekcji, OSD przekazuje OK protokół z Inspekcji, podczas Inspekcji. W przeciwnym wypadku OSD przekazuje ten protokół w terminie do 2 (dwóch) DR od dnia przeprowadzenia Inspekcji.
6. Z tytułu przeprowadzenia Inspekcji OSD nie pobiera opłat z wyłączeniem sytuacji, w której Inspekcja potwierdzi zasadność przekazanej przez OSD odpowiedzi negatywnej tj. brak możliwości technicznych. W takiej sytuacji OK będzie zobowiązany uiścić opłatę równą opłacie jak za Nadzór OSD, o którym mowa w Umowie Ramowej. W przypadku niestawienia się jednej ze Stron w terminie ustalonym na dokonanie Inspekcji, Strona, której przedstawiciel stawił się w wyznaczonym miejscu i czasie obciąża drugą Stronę opłatą w wysokości, jak za 1 (jedną) godzinę Nadzoru OSD, sprawowanego w danych godzinach.
7. Modernizacja kabli umieszczonych w Kanalizacji Kablowej, prowadząca do modyfikacji parametrów wskazanych w Zamówieniu zgodnie z ust. 1, wymaga złożenia nowego Zamówienia.
8. W zakresie nieuregulowanym, stosuje się odpowiednie postanowienia umowy ramowej.